Belastungsanalyse - Bericht

Bildbreite (Pixel):

# Belastungsanalyse - Bericht

Analysierte Datei: | Pleuel-Oberseite.ipt
Autodesk Inventor-Version: | 2012 (Build 160160000, 160)
Erstellungsdatum: | 16.06.2011, 14:54
Simulationsersteller: | Christian
Übersicht: |

### Projektinfo (iProperties)

> #### Übersicht

> > Autor | Schlieder

> #### Projekt

> > Bauteilnummer | Pleuel-Oberseite
> > Konstrukteur | Schlieder
> > Kosten | 0,00 €
> > Erstellungsdatum | 01.12.2009

> #### Status

> > Konstruktionsstatus | InBearbeitung

> #### Physische Eigenschaften

> > Material | Standard
> > Dichte | 1 g/cm^3
> > Masse | 0,00897963 kg
> > Fläche | 5948,66 mm^2
> > Volumen | 8979,63 mm^3
> > Schwerpunkt | x=0,00000000614627 mm y=39,7219 mm z=0,00000000460112 mm

> > Hinweis: Physikalische Werte können sich von den weiter unten berichteten, von FEM verwendeten physikalischen Werten unterscheiden.

## Simulation:1

> Allgemeines Ziel und Einstellungen:

> Konstruktionsziel | Einzelner Punkt
> Simulationstyp | Statische Analyse
> Letztes Änderungsdatum | 16.06.2011, 12:55
> Modi für starres Bauteil suchen und entfernen | Nein

> Erweiterte Einstellungen:

> Durchschnittl. Elementgröße (als Teil des Modelldurchmessers) | 0,1
> Min. Elementgröße (als Teil der durchschn. Größe) | 0,2
> Einteilungsfaktor | 1,5
> Max. Drehwinkel | 60 grd
> Kurvenförmige Netzelemente erstellen | Ja

> ### Material(ien)

> > Name | Eisen (Guss)
> > Allgemein | Massendichte | 7,25 g/cm^3
> > Streckgrenze | 200 MPa
> > Zugfestigkeit | 276 MPa
> > Spannung | Elastizitätsmodul | 120,5 GPa
> > Poissonsche Zahl | 0,3 oE
> > Schubmodul | 46,3462 GPa
> > Thermospannung | Dehnungskoeffizient | 0,000012 oE/°C
> > Wärmeleitfähigkeit | 50 W/( m K )
> > Spezifische Wärmekonstante | 540 J/( kg °C )
> > Bauteilname(n) | Pleuel-Oberseite.ipt

> ### Betriebsbedingungen

> > #### Lagerbelastung:1

> > > Belastungstyp | Lagerbelastung
> > > Größe | 1000,000 N
> > > Vektor X | 0,000 N
> > > Vektor Y | -1000,000 N
> > > Vektor Z | 0,000 N

> > > ##### Ausgewählte Fläche(n)

> > #### Festgelegte Abhängigkeit:1

> > > Abhängigkeitstyp | Festgelegte Abhängigkeit

> > > ##### Ausgewählte Fläche(n)

> ### Ergebnisse

> > #### Rückstoßkraft und -moment an Abhängigkeiten

> > > Name der Abhängigkeit | Rückstoßkraft | Rückstoßmoment
> > > Größe | Komponente (X,Y,Z) | Größe | Komponente (X,Y,Z)
> > > Festgelegte Abhängigkeit:1 | 1000 N | 0 N | 0 N m | 0 N m
> > > 1000 N | 0 N m
> > > 0 N | 0 N m

> > #### Ergebniszusammenfassung

> > > Name | Minimum | Maximum
> > > Volumen | 8979,76 mm^3
> > > Masse | 0,0651033 kg
> > > Von Mises-Spannung | 0,0208012 MPa | 90,3477 MPa
> > > 1. Hauptspannung | -35,7757 MPa | 19,0039 MPa
> > > 3. Hauptspannung | -116,788 MPa | 2,92421 MPa
> > > Verschiebung | 0 mm | 0,00786855 mm
> > > Sicherheitsfaktor | 2,21367 oE | 15 oE
> > > Spannung XX | -54,0191 MPa | 18,9943 MPa
> > > Spannung XY | -28,4927 MPa | 28,8645 MPa
> > > Spannung XZ | -6,64766 MPa | 6,66946 MPa
> > > Spannung YY | -116,58 MPa | 11,3338 MPa
> > > Spannung YZ | -13,8497 MPa | 10,6637 MPa
> > > Spannung ZZ | -35,9622 MPa | 13,5699 MPa
> > > X Verschiebung | -0,000367129 mm | 0,000372669 mm
> > > Y Verschiebung | -0,00786395 mm | 0,00000304709 mm
> > > Z Verschiebung | -0,000447266 mm | 0,000223338 mm
> > > Vergleichsbelastung | 0,000000155062 oE | 0,000666404 oE
> > > 1. Hauptbelastung | 0,000000140802 oE | 0,000250727 oE
> > > 3. Hauptbelastung | -0,00075335 oE | -0,0000000920428 oE
> > > Belastung XX | -0,0000949766 oE | 0,000250621 oE
> > > Belastung XY | -0,00030739 oE | 0,000311401 oE
> > > Belastung XZ | -0,0000717175 oE | 0,0000719527 oE
> > > Belastung YY | -0,000743451 oE | 0,0000699729 oE
> > > Belastung YZ | -0,000149415 oE | 0,000115044 oE
> > > Belastung ZZ | -0,0000769096 oE | 0,000193868 oE

> > #### Zahlen

> > > ##### Von Mises-Spannung

> > > ##### 1. Hauptspannung

> > > ##### 3. Hauptspannung

> > > ##### Verschiebung

> > > ##### Sicherheitsfaktor

> > > ##### Spannung XX

> > > ##### Spannung XY

> > > ##### Spannung XZ

> > > ##### Spannung YY

> > > ##### Spannung YZ

> > > ##### Spannung ZZ

> > > ##### X Verschiebung

> > > ##### Y Verschiebung

> > > ##### Z Verschiebung

> > > ##### Vergleichsbelastung

> > > ##### 1. Hauptbelastung

> > > ##### 3. Hauptbelastung

> > > ##### Belastung XX

> > > ##### Belastung XY

> > > ##### Belastung XZ

> > > ##### Belastung YY

> > > ##### Belastung YZ

> > > ##### Belastung ZZ

C:\Users\Christian\Desktop\Inventor_2012_Grundlagen_in_Theorie_und_Praxis\2012-Dateien\Projekt-4-Takt-Motor\Pleuel-Oberseite.ipt

Bildbreite (Pixel):